

**Elektronischer Drehstromzähler für die Montage auf DIN-Hutschiene**Wandlermessende Ausführung /1A oder /5A frei wählbar. Bis zu 7-mal setzen des Wandlerverhält-

nisses möglich. Energiemessung in Bezugs- und Lieferrichtung in 4 Tarifen. Multifunktionales LC-Display

zur einfachen Ablesung von Wirk- und Blindenergie als auch Momentan Leistungen wie Wirk-, Blind-,

und Scheinleistung. Anhand der sensitiven Touch-Tasten oder die Anbindung mit einem Smartphone

via App ist eine einfache Auslesung und Parametrierung möglich. Für die Kommunikation sind ab

Werk eine Modbus-, M-Bus-Schnittstellen und zwei einstellbare S0-Impulsausgänge immer mit dabei.

**Technische Daten**Zulassung: MID-Konformität, Eichgültigkeit von 8 Jahren  
Nennstrom (In): 1(5) A  
Nennspannung (Un): 3x230/400 V  
Frequenz: 50 Hz  
S0-Impulsausgänge: 10.000 Imp/kWh (einstellbar)  
Schutzart: IP 51  
Gewicht: 0,4 kg  
Maße (BxHxT): 36 x 140 x 63 mm (2TE)  
Anzeige: multifunktionales LC-Display  
Stelligkeit: 8-stellig (999999,11)  
Eigenverbrauch: < 2W – 10VA  
Temperaturbereich: -40° bis +70°C  
Klemmentechnik: Push-in-CAGE CLAMP®

Leiterquerschnitt: Starre Leitung bis 4 mm²

Flexible Leitung bis 4 mm²

Flexible Leitung mit Aderendhülse bis 2,5 mm²

**Kommunikation ab Werk mit dabei**  
Modbus – RS485-Schnittstelle

M-Bus – für 2-Draht Busleitung

Bluetooth – via Smartphone App für IOS und Android   
S0-Impulsausgänge – zwei programmierbare Ausgänge

Impulsrate wählbar zwischen 0,01 Imp/ kWh bis 10.000 Imp/ kWh

**Bestellnummer : 420506PRO20-CT (2PU CT)**

**Bezugshinweis:** KDK Dornscheidt GmbH

In der Brückenwiese 7 ● 53639 Königswinter

Tel.: 02244 / 91994-0 ● Fax: 02244 / 91994-14

E-Mail: [info@kdk-dornscheidt.com](mailto:info@kdk-dornscheidt.com)

Internet: www.kdk-dornscheidt.de