# 

# **Elektronischer Drehstrom Zwischensteckerzähler** Direktmessende Ausführung bis 16A, 32A, 63A. Energiemessung in Bezugs- und Lieferrichtung. Ausgestattet mit einer CEE-Steckdose und einer Kupplung. Hinterleuchtetes Display zur einfachen Ablesung. Abwechselnde Anzeige von Totale-Wirkenergie, Wirkenergie-Bezug, Wirkenergie-Lieferung, Momentan-Leistung. Anzeige von Momentanwerten wie z.B. Wirk-, Blind-, Scheinleistung. Festes und Spritzwassergeschützes gehäuse. Verbrauchsabhängige LED´s auf der Front. Ausgestattet mit einem rückstellbaren Register. Frei parametrierbare rollierende Anzeige.

**Technische Daten:**

Zulassung: MID-Konformität, Eichgültigkeit von 8 Jahren

Nennstrom (In): 16, 32, 63A

Nennspannung (Un): 3x230/400 V

Frequenz: 50 Hz  
Schutzart: Kabel IP 44; Gehäuse IP 54  
Gewicht: 1,5 kg  
Maße (BxHxT): 85 x 155 x 50 mm

Kabellänge: 2 x 0,8 m

Anzeige: blau hinterleuchtetes LC-Display (frei einstellbar)  
Stelligkeit: 6,2-stellig (999999,11)

Leistungsaufnahme: < 2W – 10VA

Arbeitstemperatur: -25° bis +55°C

Max. Leiterquerschnitt: Hauptklemmen 35 mm²

Max. Leiterquerschnitt: Zusatzklemmen 1,5 mm²

**Bestellnummern: 420516ZC (bis 16A)  
 420532ZC (bis 32A)  
 420563ZC (bis 63A)**

**Bezugshinweis:** KDK Dornscheidt GmbH

In der Brückenwiese 7 ● 53639 Königswinter

Tel.: 02244 / 919944-0 ● Fax: 02244 / 91994-14

E-Mail: [info@kdk-dornscheidt.com](mailto:info@kdk-dornscheidt.com)

Internet: www.kdk-dornscheidt.de