

**Elektronischer Drehstromzähler für die Montage auf DIN-Hutschiene**  
Direktmessende Ausführung. Energiemessung in Bezugsrichtung. Hinterleuchtetes   
Display zur einfachen Ablesung. Ausgestattet mit einer S0-Impulsschnittstelle.  
Vier LED´s auf der Front zur Konntrolle des Verbrauchs. Eingangsseite von oben   
und Ausgangsseite von unten. Abwechselnde Anzeige von verbrauchter Energie   
und momentaner Leistung. Mit Rücklaufsperre.  
  
**Technische Daten**Zulassung: keine  
Nennstrom (In): 5(80) A   
Nennspannung (Un): 3x230/400V AC  
Frequenz: 50Hz  
S0-Impulsausgang: 1000 Imp/kWh  
Schutzart: IP 51  
Gewicht: 0,49 kg  
Maße (BxHxT): 76 x 100 x 66 mm (4,2TE)  
Anzeige: blau hinterleuchtetes LC-Display  
Stelligkeit: 8-stellig (999999,11)  
Eigenverbrauch: <2W – <10VA  
Temperaturbereich: -20° bis +55°C  
Max. Leiterquerschnitt: Hauptklemmen 25 mm²  
Max. Leiterquerschnitt: Zusatzklemmen 1,5 mm²  
 **Schnittstelle**Ausgestattet mit einer S0-Schnittstelle für eine Fernauslesung des Zählers.

**Bestellnummer: 420580-4TE**

**Bezugshinweis:** KDK Dornscheidt GmbH

In der Brückenwiese 7 ● 53639 Königswinter

Tel.: 02244 / 919944-0 ● Fax: 02244 / 91994-14

E-Mail: [info@kdk-dornscheidt.com](mailto:info@kdk-dornscheidt.com)

Internet: www.kdk-dornscheidt.de