# 

# 

# **Elektronischer Wechselstrom Zwischensteckerzähler** Ausführung bis 16A. Energiemessung in Bezugsrichtung. Ausgestattet mit einer Schuko- oder CEE-Steckdose und einer Kupplung. Hinterleuchtetes Display zur einfachen Ablesung. Abwechselnde Anzeige von Wirkenergie und der Momentan-Leistung. Festes und Spritzwassergeschützes gehäuse. Verbrauchsabhängige LED.

**Technische Daten:**

Zulassung: MID-Konformität, Eichgültigkeit von 8 Jahren

Nennstrom (In): 16 A

Nennspannung (Un): 230 V

Frequenz: 50 Hz  
Schutzart: Kabel IP 44; Gehäuse IP 54  
Gewicht: 0,9 kg  
Maße (BxHxT): 85 x 155 x 50 mm

Kabellänge: 2 x 0,8 m

Anzeige: blau hinterleuchtetes LC-Display  
Stelligkeit: 5,2-stellig (99999,11)

Leistungsaufnahme: < 1W – 8VA

Arbeitstemperatur: -25° bis +55°C

Max. Leiterquerschnitt: Hauptklemmen 12 mm²

Max. Leiterquerschnitt: Zusatzklemmen 1,5 mm²

**Bestellnummern: 460516ZS-DISP (mit Schuko-Stecker)  
 460516ZC-DISP (mit CEE-Stecker)**

**Bezugshinweis:** KDK Dornscheidt GmbH

In der Brückenwiese 7 ● 53639 Königswinter

Tel.: 02244 / 919944-0 ● Fax: 02244 / 91994-14

E-Mail: [info@kdk-dornscheidt.com](mailto:info@kdk-dornscheidt.com)

Internet: www.kdk-dornscheidt.de