# C:\Users\t.aydin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1.pngcid:image001.jpg@01D33DCB.1EF207F0

#

# **Elektronischer Wechselstrom Zwischensteckerzähler** Ausführung bis 16A. Energiemessung in Bezugsrichtung.Ausgestattet mit einer Schuko- oder CEE-Steckdose und einer Kupplung. Verfügt über einen Rollenzählwerk. Festes und Spritzwassergeschützes gehäuse.

Verbrauchsabhängige LED.

**Technische Daten:**

Zulassung: MID-Konformität, Eichgültigkeit von 8 Jahren

Nennstrom (In): 16 A

Nennspannung (Un): 230 V

Frequenz: 50 Hz
Schutzart: Kabel IP 44; Gehäuse IP 54
Gewicht: 0,9 kg
Maße (BxHxT): 85 x 155 x 50 mm

Kabellänge: 2 x 0,6 m

Anzeige: mechanisches Rollenzählwerk
Stelligkeit: 5,1-Stellig (99999,1)

Leistungsaufnahme: < 1W – 8VA

Arbeitstemperatur: -25° bis +55°C

Max. Leiterquerschnitt: Hauptklemmen 12 mm²

Max. Leiterquerschnitt: Zusatzklemmen 1,5 mm²

**Bestellnummern: 460516ZS-R-FLEX (R mit Schuko-Stecker)
 460516ZC-R-FLEX (R mit CEE-Stecker)**

**Bezugshinweis:** KDK Dornscheidt GmbH

 In der Brückenwiese 7 ● 53639 Königswinter

 Tel.: 02244 / 919944-0 ● Fax: 02244 / 91994-14

 E-Mail: info@kdk-dornscheidt.com

Internet: www.kdk-dornscheidt.de