#

# 460545PRO-Mbus_2

# **Elektronischer Wechselstrom Zwischensteckerzähler** Ausführung bis 16A. Energiemessung in Bezugs- und Lieferrichtung.Ausgestattet mit einer Schuko- oder CEE-Steckdose und einer Kupplung. Hinterleuchtetes Display zur einfachen Ablesung. Abwechselnde Anzeige von Totale-Wirkenergie, Wirkenergie-Bezug, Wirkenergie-Lieferung, Momentan-Leistung. Festes und Spritzwassergeschützes gehäuse.

Verbrauchsabhängige LED. Ausgestattet mit einem rückstellbaren Register.
Frei parametrierbare rollierende Anzeige über die Pfeiltaste.

**Technische Daten:**

Zulassung: MID-Konformität, Eichgültigkeit von 8 Jahren

Strom (I): 16 A

Spannung (U): 230 V

Frequenz: 50 Hz
Schutzart: Kabel IP44; Gehäuse IP 54
Gewicht: 0,9 kg
Maße (BxHxT): 85 x 155 x 50 mm

Kabellänge: 2 x 0,6m
Anzeige: blau hinterleuchtetes LC-Display (frei einstellbar)

Stelligkeit: 5,2-stellig (99999,11)

Leistungsaufnahme: < 2W – 10VA

Arbeitstemperatur: -25° bis +55°C

Max. Leiterquerschnitt: Hauptklemmen 12 mm²

Max. Leiterquerschnitt: Zusatzklemmen 1,5 mm²

**Bestellnummern : 460516ZS-PRO-FLEX (LCD mit Schuko-Stecker)
 460516ZC-PRO-FLEX (LCD mit CEE-Stecker)**

**Bezugshinweis:** KDK Dornscheidt GmbH

 In der Brückenwiese 7 ● 53639 Königswinter

 Tel.: 02244 / 919944-0 ● Fax: 02244 / 91994-14

 E-Mail: info@kdk-dornscheidt.com

Internet: www.kdk-dornscheidt.de