#

#

# **Elektronischer Wechselstromzähler für die Montage auf DIN-Hutschiene**Direktmessende Ausführung bis 45A. Energiemessung in Bezugsrichtung.Verfügt über einen Rollenzählwerk. Ausgestattet mit einem S0-Impulsausgang.

Verbrauchsabhängige LED. Mit Rücklaufsperre.

**Technische Daten**

Zulassung: MID-Konformität, Eichgültigkeit von 8 Jahren

Nennstrom (In): 5(45) A

Nennspannung (Un): 230 V

Frequenz: 50 Hz
S0-Impulsausgang: 2000 Imp/kWh
Schutzart: IP 51
Gewicht: 0,1 kg
Maße (BxHxT): 18 x 160 x 63 mm (1TE)

Anzeige: mechanisches Rollenzählwerk
Stelligkeit: 5,1-stellig (99999,1)

Leistungsaufnahme: < 0,4W – 8VA

Arbeitstemperatur: -25° bis +55°C

Max. Leiterquerschnitt: Hauptklemmen 12 mm²

Max. Leiterquerschnitt: Zusatzklemmen 1,5 mm²

 **Bestellnummer : 460545MID-R**

**Bezugshinweis:** KDK Dornscheidt GmbH

 In der Brückenwiese 7 ● 53639 Königswinter

 Tel.: 02244 / 919944-0 ● Fax: 02244 / 91994-14

 E-Mail: info@kdk-dornscheidt.com

Internet: www.kdk-dornscheidt.de