#

# **Elektronischer Wechselstromzähler für die Montage auf DIN-Hutschiene**Direktmessende Ausführung bis 50AEnergiemessung in Bezugsrichtung.Hinterleuchtetes Display zur einfachen Ablesung.Abwechselnde Anzeige von Wirkenergie und der Momentan-Leistung.Ausgestattet mit einem S0-Impulsausgang.

Verbrauchsabhängige LED.

Mit Rücklaufsperre.

**Technische Daten**

Zulassung: keine

Nennstrom (In): 5(50) A

Nennspannung (Un): 230 V

Frequenz: 50 Hz
S0-Impulsausgang: 2000 Imp/kWh
Schutzart: IP 51
Gewicht: 0,1 kg
Maße (BxHxT): 18 x 116 x 63 mm (1TE)

Anzeige: blau hinterleuchtetes LC-Display

Stelligkeit: 5,2-stellig (99999,11)

Leistungsaufnahme: < 1W – 8VA

Arbeitstemperatur: -25° bis +55°C

Max. Leiterquerschnitt: Hauptklemmen 12 mm²

Max. Leiterquerschnitt: Zusatzklemmen 1,5 mm²

 **Bestellnummer : 460550-LCD**

**Bezugshinweis:** KDK Dornscheidt GmbH

 In der Brückenwiese 7 ● 53639 Königswinter

 Tel.: 02244 / 919944-0 ● Fax: 02244 / 91994-14

 E-Mail: info@kdk-dornscheidt.com

Internet: www.kdk-dornscheidt.de