# 

# **Zählerinstallationsklemme ZAKD 100A** Drehstrom-Ausführung bis 100A dauerbelastung und Überlaststrom von 128A für 1 Stunde. Unterbrechungsfreier Geräteaustausch von Smartmetern, Ferraris-Zählern oder elektronischen Zählern anhand Überbrückungswerkzeug. Hohe Energieeffizienz durch dauerhaft niedrige Verlustleistung. Seitlicher Versatz der Stifte von bis zu 7,4mm.

**Technische Daten:**

Zulassung: RoHs-Konform, geprüft und zertifiziert nach VDE

Nennstrom (I): 100 A (dauerhaft)

Überlaststrom (I): 128 A (max. 1 Stunde)

Nennspannung (U): 230/400 V

Frequenz: 50 Hz  
Anschlussart: 3-polig mit 1N- oder 2N-Klemmen und mit oder ohne Tarifanschluss

Abmessungen in mm (BxHxT): 44 x 135 x 35

Max. Leiterquerschnitt: 6 - 25 mm² (starr, ein- und mehr drahtig)

Kontaktart Stifte: Flächenauflage und seitlicher Versatz bis zu 7,4mm

Schraubtechnik: Massive Schrauben TX25, verlustsicher und „unendlich drehbar“

Glühdrahtprüfung: 960°

**Zubehör:**

- Überbrückungswerkzeug mit Zwangsverrastung

- Montagelehre zur passgenauen Stiftplatzierung

- Schmutzabdeckband

**Bestellnummer : 31006400 (1N ohne Tarifanschluss)**

**31006402 (1N mit Tarifanschluss)**

**31011200 (2N ohne Tarifanschluss)**

**31011204 (2N mit Tarifanschluss)**

Bezugshinweis: KDK Dornscheidt GmbH

In der Brückenwiese 7 ● 53639 Königswinter

Tel.: 02244 / 919944-0 ● Fax: 02244 / 91994-14

E-Mail: [info@kdk-dornscheidt.com](mailto:info@kdk-dornscheidt.com)

Internet: www.kdk-dornscheidt.de